## 附表1 滨海新区第一次全国水利普查名录以外（区水务局负责）河湖管理范围河道信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河流名称 | 河道起点（坐标） | 河道终点（坐标） | 河道长度（公里） | 河道上口宽度（米） | 有无堤防 | 管理范围  起始位置 | 管理范围认定 |
| 1 | 北塘明渠 | 金元宝菜市场 | 永定新河 | 6.77 | 2.9-27.7 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延15米 |
| 2 | 排碱河 | 穿港路沟渠  建安道 | 东一排涝站  西三排涝站 | 18.75 | 5.98-44.1 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 3 | 板桥河 | 创业北里临时雨水泵站  团结里雨水泵站 | 东二排涝站 | 12.27 | 2.8-30.9 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 4 | 二排干 | 红旗路（石化公司南侧） | 东二排涝站 | 5.47 | 14.7-25.9 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 5 | 三排干 | 供应处污水泵站 | 排碱河 | 2.76 | 2.9-7 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 6 | 四排干 | 红旗路 | 排碱河 | 3.06 | 2.4-12.6 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 7 | 五排干 | 穿港路沟渠 | 西二排涝站 | 5.60 | 7.06-23 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 8 | 开发道沟渠 | 开发道雨水泵站 | 排碱河 | 2.99 | 23.4-52.2 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 9 | 穿港路沟渠 | 二矿 | 腾飞道 | 12.98 | 3.05-18.2 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 10 | 红旗路沟渠 | 港西新城西联合泵站  港西新城东联合泵站 | 五排干 | 3.81 | 6.4-13.2 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 11 | 创业路沟渠 | 庆祥道沟渠 | 排碱河起端 | 3.66 | 6.5-11.8 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 12 | 庆祥道沟渠 | 幸福路 | 穿港路沟渠 | 1.71 | 4.5-21.8 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |
| 13 | 红旗路南边沟 | 李园雨水泵站出口 | 开发道雨水泵站 | 1.86 | 4.1-14.7 | 无 | 河道上口线 | 以上口线外延2米 |

## 附表2 滨海新区第一次全国水利普查名录以外（区水务局负责）河湖管理范围泵站信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 泵站名称 | 建设  时间 | 泵站地址 | 排水总能力  （m3/s） | 排水  性质 | 收水范围 | 出水渠道 |
| 北塘 | 涵闸泵站 | 1985年 | 北塘德州道最北端 |  | 雨水 | 北塘明渠 | 永定新河 |
| 北塘 | 新北提升泵站 | 2001年 | 新北地道南侧 |  | 雨水 | 北塘明渠 | 北塘明渠 |
| 大港 | 东一排涝站 | 1994年 | 长庆路与津歧路交口处 | 20 | 雨水 | 东围堤道以东，光明大道以西与防洪堤围成区域，主要包括油田公司机关、三号院北区、西小区、矿建、测井、怡然小区、幸福小区、祥和小区、同盛小区、康宁小区、馨港假日小区、阳光家园小区、新二站、二道沟地区 | 南港排水渠 |
| 大港 | 东二排涝站 | 1988年 | 十号路与滨海大道交叉处 | 15 | 雨水 | 光明大道以东、滨海东道以西、滨海北道以南至南侧防洪大堤所围区域，主要包括钻井一部分、物资供销、石化公司、东二污、压气站地区 | 南港排水渠 |
| 大港 | 西三排涝站 | 1989年 | 光华道与青静黄排水渠交叉处 | 11 | 雨水 | 中成机械、物探、桃园、新盛 | 青静黄排水渠 |
| 大港 | 西二排涝站 | 1976年 | 西围堤道与青静黄排水渠交叉处 | 23 | 雨水 | 采油五厂、二矿、四站、井下、水电，新世纪、港西运输、滨海水厂 | 青静黄排水渠 |